附件

询价响应报价文件

泉州市财政局：

经研究，对贵局**会议室修缮服务采购项目**报价回复如下：

一、报价情况（满分10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| 1 | 泉州市财政局会议室修缮服务采购项目（单位：人民币元） |  |

1. 采购内容及要求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料描述 | 数量 | 单位 |
| 01 | 长方形会议桌 | 尺寸：7200\*2200\*760mm 贴面：木皮，木皮厚度 0.6mm，经防潮、防虫、防腐处理；基材：采用环保 E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理;甲醛含量小于4.0mg/100g，五金配件采用优质五金配件。 | 15.8 | 平方 |
| 02 | 会议椅A | 材料:采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性;坐垫及靠背皮料选用优质高密度高回弹 PU 发泡海绵,软硬适中回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计，坐感舒适:橡胶木实木椅架及扶手，材质坚硬，刚性强，并经过高温蒸煮、高温干燥，不变形，不虫蛀。环保水性油漆喷面。 | 22 | 张 |
| 03 | 会议桌 | 尺寸：1200\*400\*760mm 饰面：采用优质沙比利木皮饰面，木皮厚度为0.6mm以上；基材：采用标准环保型高密度板。经过防虫，防腐化学处理；油漆：板材双面喷涂，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高 | 24 | 张 |
| 04 | 会议椅B | 内架：采用高温烘干，除虫处理实木木方。海棉：分别用大于等于35#密度一体成型切割棉；橡木扶手使用高级环保漆，经两度底漆和两度面漆处理；人造皮革，通过拉力、弹力、脱色、耐摩擦测试。 | 74 | 张 |
| 05 | 护墙板 | 50基层/隔音棉/护墙板 | 115 | 平方 |
| 06 | 吊顶 | 600X600mm硅酸钙板，含基础龙骨等 | 102 | 平方 |
| 07 | 踢脚板 | 铝合金踢脚板及五金配件等 | 45 | 米 |
| 08 | LED吸顶灯 | 600X600mmLED嵌入式灯及线路线管等 | 16 | 台 |
| 09 | 塑胶地板 | 自重式铺垫 | 102 | 平方 |

**（二）会议室修缮要求**

1、会议室地面：在原有地面瓷砖上安装卷材自重式塑胶地板（颜色款式待定）。

2、会议室天花：保留原有天花基础龙骨，更换成600mm\*600mm的硅酸钙板，更换成吸顶LED照明灯，共20台LED吸顶灯分成四路，采用JDG线管引至新增配电箱内，新增配电箱嵌入安装在吸音板内。

3、会议室A立面：采用吸音板饰面，并对LED屏（预设）、左右电视进行嵌入式安装，嵌入式安装所需深度约130mm; LED屏预留尺寸为3.2M\*1.75M=5.6平方，含专用电源重量约130KG，钢构采用方钢从天花立至地面，并与墙体固定，地面钢构支称点并做好保护。

4、会议室B立面：采用吸音板饰面，并预留一台85寸电视嵌入式安装位置，电视嵌入安装在墙体基层板上进行固定。

5、会议室C、D立面：采用碳晶板饰面。

6、会议室四周墙体底部装有50mm踢脚线，并将原有的信息盒、开关面板及电源墙插延伸至新安装的吸音板位置，同时标注好原有的信息标记。

7、本会议室新增配电箱主进线采用5\*10平方进线，其中LED屏预留用电分成3路从新增配电箱引至屏体，LED屏预留用电总功率6KW，音响用电总功率为4KW，照明用电功率为2KW，其它备用用电功率为3KW，用电总功率约为15KW。

**（三）其他要求**

项目实施期间需清空现有的会议桌椅，并暂时迁移会议音视频设备，待会议室修缮完成后再进行安装。考虑会议室所处的位置，噪音施工应尽可能安排周末。

三、对服务要求的响应情况

（一）单位基本情况

单位名称：

法定代表人（或负责人）姓名：职务：

地址：

授权代表姓名：

授权代表在本单位的职务： 联系电话：

（二）响应情况

**1.技术和服务部分响应情况（满分81分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和服务要求 | 响应情况 |
| 1 | 根据询价供应商对询价响应报价文件中“二、采购内容及要求，完全响应得60分，任一项负偏离，本项不得分。 |  |
| 2 | 询价供应商应针对本项目的实际情况提供项目施工部署方案，内容至少包括:①实施的质量、实施进度和实施安全目标；②明确项目管理的总体安排(实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度）；③施工准备计划，由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得1分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |  |
| 3 | 询价供应商应针对本项目制定材料管理措施方案，内容至少包括:①材料进场投入计划；②材料质量保证措施；③材料管理和验收措施，由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得1分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |  |
| 4 | 供应商应针对本项目的实际情况提供质量控制方案，内容至少包括: ①保证质量的施工要素控制措施；②质量控制的管理制度；③质量管理的组织措施，由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得1分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |  |
| 5 | 供应商应针对本项目制定应急突发问题的措施方案，内容至少包括:①应急预案；②应急培训；③抵抗风险的措施，由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得1分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |  |
| 6 | 根据询价供应商提供的人员分工配置方案，内容至少包括:①人员配置计划、②岗位职责、③岗位考核、④各岗位奖惩制度等由评委进行评议：方案包含以上要点，内容与要点相符、且内容具体可行的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，内容相对简略，但具有可操作性的得2分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得1分，未提供或内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 |  |
| 7 | 根据供应商提供的墙体吸音板材料符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B1(C)级的指标要求，提供与参数相符的有资质的第三方检验（检测）机构出具的检测报告,完全符合的得3分，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 8 | 根据供应商提供的天花吊顶材料符合JC/T 564.1-2018《纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石硅酸钙板》，提供与参数相符的有资质的第三方检验（检测）机构出具的检测报告,完全符合的得3分，未提供或提供不全不得分。 |  |

**2.商务部分响应情况（满分9分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| 1 | 询价供应商承诺在保修期内，出现质量问题，能在3小时抵达现场并处理问题的得3分。需提供承诺函格式自拟，否则不得分。 |  |
| 2 | 根据询价供应商提供的自2021年1月1日至投标截止时间前（日期以合同签订时间为准）由询价供应商自身完成的与本项目同类业绩进行评分，每提供一份合格业绩的得1分，满分3分。 注：询价供应商须列表并提供该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，所需材料加盖供应商公章，未提供的本项不得分。 |  |
| 3 | 根据询价供应商提供的售后服务方案，由评委进行评审：①对该项内容有做出响应的得1分；②在满足①的基础上，有提供详细的售后服务内容、响应方式等内容的得2分；③在满足①和②的基础上，有结合本项目制定具体情况，要点明确、可执行的得3分；④未做出响应得0分。 |  |

附件：

1.承诺函（原件，就提供《询价响应报价文件》及相关证件资料真实性的承诺）；

2.授权委托书（如有，原件）。

××单位（加盖公章）

法定代表人（签字）：

年 月 日